11

Présentation Win-GUT

¯ Interface graphique écrite en C++

¯ Basée sur la distribution Dos-GUT

¯ Moteur gTeX de R. Young distrib. 2.2 V.

3.14159 (WEB2C de K. Berry)

¯ TeX & TeX--XeT

¯ Visualisation et gestion d´impression :

dviwin version 2.9 de H. Sendoukas

22

¯ Driver PS dvips de Th. Rokicki V 5.58

¯ Système ArabicTeX de Y. Haralambous

¯ Ensemble babel de Y. Braams + frenchb de

D. Flipo

¯ Ensemble french de B. Gaulle V3.49 de

janvier 97

¯ Ces deux systèmes peuvent être utilisés

indifféremment

¯ Éditeur installé en standard : Micro-Emacs

version 4.0 de D. M. Lawrence

33

Configuration requise

¯ 80386 et au delà

¯ Windows 3.11 avec 6 Mo de RAM

¯ Windows 95 avec 8 Mo de RAM

¯ Windows NT avec 24 Mo de RAM

¯ 40 Mo d´espace disque

¯ Coprocesseur arit hmétique

44

INSTALLEUR

Sous-menu Print...

External print : pour imprimer sur uneimprimante PostScript en utilisant les ressources du pilote Dvips, la case Enable doit êtrecochée. Dans cecas,

Dvips est lancé et créeun fichier ayant pour nomcelui du document suffixé par .ps. C´est ce fichier qui sera ensuiteimprimé. C´est le fichier de commande rundvips.bat qui exécutecetteopération. Selon votre installation, c´est ce fichier qu´il faudra modifier pour, par exemple, copier le fichier sur leport imprimantesi cettedernièreest directement connectée àl´ordinateur, ou dans le spool si elle est en réseau.

Dans lesautres cas (imprimantes non PostScript), la case Enable de External print nedoit pas être cochée.

Pour plus dedétails, et en particulier l´impression des graphiques, voir la documentation du programme Dviwin (fichiers .wri du répertoire dviwin).

Remarque : l´impression defichiers PostScript sur des imprimantes ne supportant pas ce langage n´est possible qu´à travers des produits tel que ghostscript, qui vont interpréter le fichier et le transformer en un fichier

«bitmap» dédié à l´imprimante choisie; ces produits ne sont pasfournis, mais sont disponibles sur de nombreux serveurs.