23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 61/62

Comment fair e?

Obtenir un numér o IP Obtenir un nom de domaine Se connecter à quelqu’un de raccordé • Un voisin (même organisation) • Une plaque Régionale • Fnet Obtenir les accords de T ransit • soit Plaque régionale + Renater • soit Fnet Installer les logiciels

• Bind, Sendmail • Wais • News • X-window

L’internet -Luc Ottavj. 62/62

Conclusion

Une richesse d’applications sans précédent qui sont pour la plupart dans le domaine public .

Un réseau à couvertur e mondiale, facilement accessible et réellement opérationnel.

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 57/62

Serveur

Serveur Gopher FTP

Ftp

Passerelle www-wais

G.Proto

Serveur Wais

Z3950

Passerelle http-X500

X500

Http

LDAP

Mosaic

HTML

Http

Serveur News

Nntp dk i/o

Serveur WWW

Http

Passerelle www-finger

Passerelle www-hytelnet

Http

Z3950

L’internet -Luc Ottavj. 58/62

Multimédia

La voix peut êtr e numérisée . (8000 échantillons par seconde) et compactée

Applications:

• Mail : cf MIME • Interactif : Talk vocal • Audio-conférence: Diffusion en UDP à une adresse de multicast de conversations audio numérisées .Tout client à l’écoute participera à l’audio. Service encore expérimental. Confs IEEE , RIPE . ProduitVAT (Van Jacobson)

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 59/62

Multimédia

La Vidéo peut êtr e compact ée et encodée H261

Applications :

Vidéo -conférence:

Diffusion en UDP à une adr esse de multicast de conversations audio et vidéo numérisées .T out client à l’écoute participera à la vidéo confér ence. Service encor e expérimental. Produit IVS (Pr ojet Rodéo INRIA)

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 60/62

Conclusion

Explosion sans précédent de produits domaine public de recherche d’informations sur l’internet

Couvrant les diverses techniques de prospection

• Recherche à plat dans des bases • Navigation dans des menus • Navigation dans des hypertextes

Complémentaires et compatibles Tendance vers des logiciels clients intégrés

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 53/62

W.W.W.

W3 est un hypertexte . Il manipule des hypertextes décrits en format HTML qui vont contenir des liens vers des parties locales ou distantes.

Un lien HTML peut être notamment:

• Un fichier (formats divers dvi, ps, Mime, audio) • Un news-group (accès nntp) • Un espace FTP • Une commande • Un système d’information: netfind whois finger gopher • Un document HTML distant accessible en protocole HTTP sur un serveur W3 distant • Un index (ou un document tiré d’un index) wais servi par un serveur WWW passerelle.

L’internet -Luc Ottavj. 54/62

HTML

Les index ou documents wais sont décrits comme des liens(format URL) en HTML . exemple:

<TITLE>INRIA SOPHIA </TITLE> <H1>L’information electronique a l’UR de sophia</H1> A l’Inria sophia on trouve un certain nombre d’informations accessibles sous <A NAME=8 HREF=»file://zenon.inria.fr/ pub/wais/wais-cu.ps»>Wais</A>.parmi ces bases on trouve <A NAME=9 HREF=wais://zenon.inria.fr:210/bibs-zenon-inria-fr? >la bibliotheque</A>, ....

Les liens sont: Wais et bibliothèque

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 55/62

Les URL

Universal Resource Locators permettent de localiser des ressources sur l’Internet. (Internet Draft en cours) FTP:// host[port]/ filename Afs://cellname/port news:group|article Wais:// host [port]/base[? search] Waisdoc://host [port]/database/wtype/digits/path Gopher host [port] nom sélecteur Http ://host [port]/path[? search] prospero://path telnet://[user@]host [port] gopher://host [port]/[gtype[/selector]][? search] x500 ? Dnames ou Fnames ? à étudier

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 56/62

Mosaic

Certains clients comme xmosaic savent appeler un filtre de visualisation en se basant sur le suffixe du nom du fichier (.ps .dvi, .mime, .gif ....).

L’Hypertexte réseau devient multimédia

Mais :

Le serveur HTTP présente un document Wais dans une syntaxe ou le format du fichier n’est pas dans le suffixe. Les documents wais sont présentés comme du texte Cet inconvénient a été supprimé en modifiant waisgate et xmosaic (inria sophia) en attendant un accès z3950 à partir de Xmosaic

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 49/62

Evolution

La poursuite du support par TMC est terminée. Wais Inc . propose des produits commerciaux Le projet CNIDR (clearinghouse for network information discovery and retrieval ) de la NSF prend le relais pour la version domaine public.

Son responsable Jim Fullton (fullton@cnidr.org) annonce son intention de mettre rapidement à disposition des outils compatibles avec les serveurs WAIS actuels, et respectant le protocole Z39.50-92. (freewais 0.1 disponible) Les possibilités de recherches booléennes, troncatures, thésaurus, recherche sur champs, contrôle d’accès sont annoncées.

L’internet -Luc Ottavj. 50/62

Gopher

Basé sur le modèle client-serveur utilise un protocole interne ultra-simple sur une liaison TCP.

L’information accessible par Gopher est présentée comme une arborescence de menus dont chaque entrée va pouvoir être:

• un fichier dans des formats divers.(texte, binhex, msdos, uuencode, gif, image, son) localisé sur le serveur ou sur une machine distante accessible en ftp • Un menu (réperteoire) • un index WAIS servi par une passerelle wais-gopher • un lien vers un objet gopher distant • un lien vers un serveur telnet

Le client gopher permet de feuilleter cette arborescence

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 51/62

Client Gopher

Serveur Gopher

Serveur

Serveur Gopher

FTP

Item Ftp proto

Passerelle Gopher-wais

G.Proto

Serveur Wais

Z3950

Passerelle Gopher-X500

X500

G.Proto

G.Proto

LDAP

Machine telnet

Cheminements

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 52/62

Gopher

Le fait de choisir une entrée dans un menu déclenche une action qui dépend du type d’entrée.

Pour un fichier c’est le contenu du fichier qui est presenté au client gopher qui l’affiche ou le copie dans un fichier local. Le fichier peut être sur une machine distante alors le serveur gopher «fait le ftp» et délivre le fichier au client.

Pour un répertoire la liste des fichiers ou répertoires contenus est présentée comme un menu.

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 45/62

WAIS

Le logiciel client

Disponible sur une grande diversité d’OS Etablit une liaison TCP avec les serveurs Utilise le pr otocole ANSI Z3950 Envoie une liste de mots constituant la question :texte libr e, sans opérateurs (version booleenne disponible) Attend des serveurs une liste de réponses triée par ordr e de pertinence Déclenche le rappatriement des documents choisis Le contenu des documents peut etr e utilisé pour affiner la recherche (Relevance feed-back) Appelle en local les outils de visualistaion corr espondant au type du document à visualiser

L’internet -Luc Ottavj. 46/62

WAIS

Le serveur:

Accepte les demandes des clients

Cher che dans l’index les documents corr espondant aux mots choisis et calcule une note pour chaque document

Rend au client la liste triée des documents

Garde trace de son activité dans un journal

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 47/62

Les sour ces Wais

Décrites dans des documents ASCII Il existe un index des sour ces (annuair e) directory-of-ser-vers dont chaque client possède la description

Près de 400 sour ces accessibles sur L ’INTERNET

En France:

INRIA : bibliothèque ,bibliographies des pr ojets, CD agos, Textes intégraux des rapports, Nag , Man-pages , newslocales , Mail , workshop HDB. PACA : Cirm ,Facultés Marseille ... Médiathèque régionale Autr es : Ens Genethon .....

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 48/62

En France

• Répertoire des serveurs Francais • Bases de références Bibliographiques • Bases de textes intégraux • Bases Multimédia

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 41/62

Archie

Permet de r etrouver la localisation de fichiers accessibles en FTP anonyme

Un certain nombr e de serveurs Ar chie listent périodiquement les répertoir es des serveurs ftp anonymes notoir es et font un index accessible par le client ar chie , xar chie

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 42/62

WAIS Wide Area Information Servers

Une initiative Thinking Machines Corporation , Apple Computers Dow-Jones. Des logiciels DP permettant

• De réaliser des index avec les mots contenus dans des fichiers • D’interroger ces index à distance (clients unix , msdos vms next Mac....)

• De traiter ces demandes et de rendre les documents les plus pertinents au client

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 43/62

Client Wais

Z3950 TCP IP

Z3950

TCPIP

Z3950

TCPIP

Z3950 TCP IP Serveur Serveur

Serveur Index

Fichier

Internet

Index

Fichier

Index

Fichier

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 44/62

Wais Indexation

Le logiciel d’indexation permet d’indexer les documents les plus divers.

• Texte ascii ( Fiches Bibliographiques , textes intégraux pages manuel, sources C fortran, Mails , News , nomenclatures......)

• Postscript DVI SGML...(Rapports Livres Thèses) • Images Giff Tiff Fax G3 ( Images astro , météo ....) • Documents multimedia MIME ( rapports, CD, workshops) L’indexation peut etr e élaborée par un filtr e externe

Plusieurs centaines de sour ces accessibles sur l’INTERNET

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 37/62

MIME Multimedia Mail Extensions

Défini par le RFC 1341 Permet d’enrichir le contenu des messages RFC822 et de transporter des messages composés de plusieurs parties contenant:

• Du texte ascii,postcript,richtext........ • Des images Gif Tiff ..... • Du son numérisé • De la vidéo encodée • Des pointeurs vers des fichiers externes (FTP)

Les messages sont transportés par le sendmail standard Un logiciel DP, metamail, permet de composer visualiser ces messages multimédia à partir des lecteurs classiques: mail mh xmh

L’internet -Luc Ottavj. 38/62

News Usenet

Un ensemble de logiciels et Une organisation permettant la diffusion sur l’INTERNET de près de 3000 journaux (2 giga octet d’informations par mois) Ces journaux (news-gr oups) sont stockés (dupliqués) sur des serveurs) Consultés par des clients qui utilisent des logiciels de lectur e vn, rn, nn, xrn, .... utilisant le pr otocole NNTP Chaque client r ecoit les articles nouveaux des journaux auxquels il s’est abonné et peut

• répondre dans le journal • répondre à l’auteur (mail) • faire suivre ou sauvegarder l’article Les postages se font par innondation (envoi aux serveurs voisins) qui le pr opagent à leur tour

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 39/62

News Usenet

La pr opagation peut êtr e limitée géographiquement (service, organisation,région,pays,continent) Les news-gr oups sont connus par des noms ex:

• sophia.raleur, fnet.seminaires,eunet.esprit, • comp.sys.sun, comp.doc.techreports, • sci.astro, • soc.culture.french, alt.stupidity La création de news-gr oups mondiaux est soummise à vote Il existe une déontologie (pas de polémiques ni d’attaques Certains journaux sont contrôlés par un modérateur

Un outil de prédilection pour la communication interne et externe de l’entr eprise ,l’échange d’informations d’expériences,d’opinions, et l’assistance mutuelle sur l’INTER- NET

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 40/62

Localisation et accès aux informations

Un certain nombr e d’outils permettent de r echercher et de rappatrier des informations sur l’internet parmi les plus connus:

• Archie • Wide Area Information servers Wais • Gopher • WWW

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 33/62

Transfert de fichiers

FTP:

Permet d’ouvrir une session orientée gestion de fichiers surune machine distante. Commandes pour se déplacer dans la hiérar chie locale et distante et pour fair e des transferts dans les 2 sens Nécessite d’avoir un compte sur la machine distante Il existe un mode anonyme utilisé pour diffuser les informations du domaine public . (Plusieurs centaines de serveurs) Permet d’accéder a toute information stockée sur disque • Programmes • Données • Documents électroniques

L’internet -Luc Ottavj. 34/62

Messagerie

• Interactive : Talk • Par Boites aux lettres : Mail SMTP + extensions MIME • Par journaux : News Usenet • Audio et vidéo conférences

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 35/62

Messagerie Interactive

-talk user@machine : établit ume liaison TCP avec le serveur talk distant Le corr espondant distant est invité à répondr e. Si OK l’écran des 2 corr esponadants est partagé en deux et tout caractèr e tapé en local apparait à distance

-wscrawl : Application X-window qui permet à plusieurs stations de travailler sur une feuille de dessin commune

- IVS :Inria Video-conferencing System Permet d établir une liaison TCP multimédia avec un correspondant distant . La voix est codée, l image aussi (H261) adaptation du débit d images à la bande passante.

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 36/62

Messagerie par boites

Les Messages sont envoyés à des adr esses electroniques (personne@machine) sur des liaisons TCP (SMTP RFC821) ou ils sont stockés dans des boites à lettr es (fichiers)

Ils sont consultés par le destinatair e (mail, mh, xmh) qui peut répondr e, faire suivre, classer, composer.

Des fichiers d’adr esses (aliases) permettent de constituer des listes de diffusion. Il est possible de fair e traiter les messages arrivés par un programme : Répondeurs automatiques, serveurs d’information. Il existe des passer elles vers d’autr es systèmes (Bitnet,X400) Il est possible de joindr e des abonnés Fax

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 29/62

Informations réseau

• Ping :

* envoie un datagramme ICMP echo au destinataire qui le renvoie * mesure le temps mis pou l’aller retour • Traceroute: envoie des datagrammes ICMP echo avec des durées de vie limitées ( 1 puis 2 ...etc..) .Les routeurs sur le chemin rejettent ces datagrammes et signalent en envoyant des datagrammes ICMP à l’emetteur qui peut ainsi les découvrir • SNMP : L’ensemble des informations relatives au fonctionnement d’une machine sont stockées dans des variables qui peuvent ètre manipulées à distance. Certains évènements peuvent ètre communiqués (traps)

L’internet -Luc Ottavj. 30/62

Utilisation de machines distantes

• Telnet • Rlogin • Rsh • X-window

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 31/62

Telnet

Permet d’ouvrir une session sur une machine distante Necessite d’être connu sur la machine distante.

Utilise une liaison TCP entr e le client et un serveur

Le client apparait à la machine distante comme un terminal alphanumérique (ou tektr o ou IBM3270)

Disponible sous divers systèmes d’exploitation

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 32/62

X-Window

Produit du domaine public écrit par le MIT . Adopté par la majorité des constructeurs. Permet d’étendr e au réseau les possibilités des postes de travail. (écrans bit-map, multi-fenêtr e, souris) Principe:

• Un serveur tourne sur le poste de travail et gère l’écran la souris le clavier • Communique avec des clients locaux ou distants (TCP) qui ont été préalablement lancés (telnet rsh) et qui:

* peuvent faire des affichages ( textes images ) dans des fenêtres * recevoir des interactions clavier ou souris • Un gestionnaire de fenêtres (window-manager) permet de créer occulter déplacer des fenêtres.

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 25/62

Réseau

• Serveur de Noms:

• Vérification de la connectivité:

* ping * traceroute * SNMP • Appréciation des performances * ttcp ...

L’internet -Luc Ottavj. 26/62

Serveur de noms

Les noms sont plus signifiants que les chiffr es. Il existe une nomenclatur e hiérachisée permettant:

• D’assurer l’unicité des noms sur l’internet • D’avoir une procédure d’administration décentralisée

C’est la nomenclatur e par domaine.

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 27/62

Nomenclatur e par domaine .

edu com gov mil fr uk de ....

... inria bull

Berkeley mit lcs gandalf bourbaki .. ... ... ... ... expo

= Serveur + Autorité = Client

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 28/62

Nomenclatur e par domaine

A chaque noeud est associé:

• Une autorité • Un ou plusieurs serveurs contenant les informations relatives aux fils :

* serveurs pour les sous-domaines (noeuds) * adresses , type de machine, services accessibles pour les feuilles.

• Les adresses des serveurs pères Chaque feuille résoud les noms ou les adr esses en interr ogeant son serveur qui r egarde son cache et au besoin consulte successivement les serveurs de la hiérar chie

BIND logiciel du domaine public permet la mise en oeuvr e de cette pr océdure décentralisée sous Unix

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 21/62

Comment s y retrouver ?

L Offre est diversifiée il faut expliciter les points suivants:

• Accès Internet ou à un serveur messagerie journaux ? • Pour une machine ou un réseau • Quel débit ?

• Mode de facturation : forfait volume durée? • Quid des liaisons avec le point d accès au réseau ? types couts • Est-il partageable ? par d autres sites/sociétés? • Assistance administrative et technique au démarage ?

pour plus d infos :

http:////www.cnam.fr/Network/Internet-access/service-provi-der.html

L’internet -Luc Ottavj. 22/62

INTERNET Organisation

IAB: Internet Architecture Board Enterine les Standards sur proposition de l IETF (IESG)

IETF: Internet Engeenering Task Force (RFC 1391) • Standardisation • Forum • Recommandations IAB Organisée en 9 Groupes de travail dont les chairmans constituent l IESG (Internet Engineering Stering Group) Sessions pleinieres , Réunions de groupe , Essentiel par mail + ftp

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 23/62

Les Standards

Le processus est décrit dans RFC 1602

Forme finale : RFC standard ou RFC FYI (for your info),prototype, historique

Etapes:

• Création d un groupe de travail (visa IESG) • Draft Internet ou RFC expérimental (publié et discuté) • Proposed standard( 6 mois à deux ans si pas de modifs majeures et 2 implémentattions alors) • Draft Standard ( si pas de modifs majeures et plusieurs implémentations alors:) • Standard

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 24/62

Les Applications

Une grande variété d’ applications disponibles dans les domaines suivants:

• Contrôle et utilisation du réseau • Utilisation de machines distantes • Transfert de fichiers • Messagerie • Localisation et accès à des informations

Baties sur TCP ou UDP , travaillent en mode Client-Serveur

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 17/62

FNET/EUNET

• Service proposé par l’AFUU depuis 4ans • Principe : Se raccorder à ses frais au noeud central situé en région parisienne .de là on est relié aux autres abonnés FNET , aux abonnés RENATER , et par le biais de liaisons internationales louées par FNET EUNET et concentrées sur Amsterdam accès à l’EUROPE et à l’INTER- NET • Facturation par tranches de volume • Débits : de 1200 à 64 kb/sec • Contact:

* +33 (1) 45 21 02 04 * contact@fnet.fr

L’internet -Luc Ottavj. 18/62

OLEANE

• Filiale : Apysoft (Fr) -Pipex (Gb) • Connectivité IP via RTC Transpac Numeris ou LS • Points de présence: Vincennes ... ?... • Tarifs :Durée ou forfait (6000 f/mois a 64k+LS) • Contact:

* info@oleane.net * +33 (1) 43 28 32 32

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 19/62

FT -Transpac Rain

Accès Internet à 9600 14400 19200 b/sec

Ligne au point d accès et le routeur sont fournis

Facturation forfaitaire ou au volume

Tél. : +33 (1) 45 38 88 88

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 20/62

Francenet

Accès Internet grand public

Via RTC normal ou audiotel : 2,19 f/min (pas d autres frais) Minitel : 3615 FranceNet Tél.: 36 70 75 24 (audiotel) info@FranceNet.fr

Autres

Att, Compuserve, Calvacom .... etc...

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 13/62

TCP/UDP

Services de niveau transport. Ils Fournissent

• Un adressage complémentaire : le Port utilisé pour adresser les applications (serveurs ,clients)

• TCP : Transmission control protocol fournit:

* Une liaison full duplex avec controle de flux * Orienté connexion • UDP : User Datagram Protocol fournit :

* Un service datagramme de niveau transport * Check-sum sur le datagramme * Des possibilités de diffusion générale ou restreinte

L’internet -Luc Ottavj. 14/62

L’ Internet en France

Pouvoirs Publics • Les Réseaux Régionaux • Le Réseau National pour la Recherche et la Technologie RENATER

Initiatives privées :

• Association Francaise des utilisateurs UNIX :FNET • Oleane • Autres .....

Réseaux privés:

• Constructeurs , Multinationales

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 15/62

Les réseaux régionaux

• Depuis 4ans apparition de réseaux régionaux pour la recherche, ouverts aux organismes publics et privés . • Financés par les collectivités locales , l’état, les utilisateurs

* R3T2 (PACA), RERIF (Ile de France), REMIP (Midi Pyrénées), Vikman (Caen), ARAMIS ( Rhones-alpes) ,Syrhano(Haute Normandie OR (Pays de l’ouest) STANNET (Nancy), Languedoc Roussillon.... etc...

• Des Débits allant de 64 kbits/sec à 10 mégabits/sec • Facturation forfaitaire (ticket modérateur) indépendante de la durée et du volume.

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 16/62

RENATER

• Une structure Fédératrice des plaques régionales • Montée à l’initiative du MRT du MEN et du Ministère des PTT • Financée par ses membres fondateurs ( MRT, MEN, CEA,EDF, INRIA ,CNES,FT.....) regroupés dans un GIP • Composée

* D’un réseau national d’interconnexion (RNI) à 2 a 34 MB/sec arrivant à terme dans toutes les régions. * D’un noeud de transit international raccordé au USA (NSFNET) à 3,5 Mb/sec et à l’Europe EBONE à 2,3 Mb/sec • Accessible par les abonnés des plaques régionales (tarifs connus pour les non membres du GIP) • rensvp@renater.fr - +33 1 44 27 77 35

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 9/62

Réseaux étendus liaison de données

HDLC : Détection correction d erreurs, controle de flux

PPP : Point to Point protocol fournit

• Un mécanisme d encapsulation (HDLC sans corection ni CF) multi-protocole sur liaisons (a)synchrones • Un protocole LCP permettant de

* négocier des options (MTU, compression des entetes, Asyncmap * authentifier le correspondant (PAP CHAP) • Des protocoles par type de niveau 3 (IPCP) permettant de négocier les adresses et la compression des en-tetes

L’internet -Luc Ottavj. 10/62

Internet Pr otocol DOD IP

Un pr otocole orienté Datagramme:

• Fournit un moyen d’adressage

* Adresses sur 4 0ctets :Réseau.Machine * Classe A : R.h.h.h ex 17.1.1.1 * Classe B : R.R.h.h ex 128.99.1.2 * Classe C : R.R.R.h ex 192.5.60.1 * Classe D : 224.x.y.z Multicast IP • Administration:

* Europe Ripe NCC: hostmaster@ripe.net * France fr-nic@inria.fr • De fragmentation résassemblage • Les datagrammes IP circulent sur l’INTERNET en traversant des réseaux qui sont interconnectés par des routeurs. Le chemin est fourni par des indications de routage

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 11/62

X25 R

R R R

R R

R

R

RTC

A B C

D E F G

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 12/62

Réseau Téléphonique Commuté

Accès Numérique 2B+D

Accès analogique

Aix Sophia

Internet

M M

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 5/62

Physique -liaison de données

Grande variété de médias et de débits et de protocoles

Principe:

Le coupleur délivre un signal série électrique Un dispositif ETCD (modem ,tranceiver ...) adapte ce signal au médium

Un protocole de niveau 2 fournit :

• une discipline d accès au médium • un mécanisme d adressage • des services éventuels de détection correction d erreurs et de controle de flux

L’internet -Luc Ottavj. 6/62

Physique -liaison de données

Réseaux locaux

Réseaux étendus

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 7/62

Réseaux locaux

ISO / OSI ISO - iEEE / réseaux locaux

Physique

Liaison de données Physique

Controle d'accès au médium (MAC)

Liaison logique

802.2 Liaison logique

802.3

CSMA/CD BUS

802.5 Anneau à JETON

802.12 100 Base VG

802.14 100 Base T

FDDI ISO 9314 ATM

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 8/62

Réseaux étendus

Offre France-Telecom

• Liaisons spécialisées

* numériques 300 à 34 mégabits/sec * analogiques max 28800 b/sec • Réseau téléphonique commuté * numérique 2x64kb/sec ou 30x64kb/sec * analogique jusqu à 28800 bits/sec + compression

Mais aussi : Transmission laser, radio

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 1/62

L’INTERNET

Un réseau de réseaux

Luc Ottavj Ottavj@sophia.inria.fr

L’internet -Luc Ottavj. 2/62

Sommair e

• Généralités • Architecture des logiciels • L’Internet en France • Panorama des applications • Renseignements pratiques

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 3/62

Une inter connexion de réseaux

• Couverture mondiale • Plusieurs millions de machines raccordées • Grande variété de débits • Grande variété de médias • Connexion transitive • Protocole commun :DOD IP • Grande variété d’applications sur des systèmes d’exploitation diversifiés

23-01-94 internet.autoINRIA Sophia

L’internet -Luc Ottavj. 4/62

Architectur e des logiciels

Physique pair es , coaxial, fibr es

Liaison données Hdlc , 802.X, Fddi,PPP , Slip...

Réseau Internet Pr otocol DOD IP

Transport TCP UDP

Applications

Telnet ,ftp ,X-window , Mail, News, Wais